附件1

混炼胶日加工能力换算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 日混炼胶产能（吨） | 序号 | 规格型号 | 日混炼胶产能（吨） |
| 1 | 捏炼机35L | 4.9 | 21 | 密炼机F190E | 49.5 |
| 2 | 捏炼机55L | 7.7 | 22 | 密炼机GK190E | 68.4 |
| 3 | 捏炼机75L | 10.4 | 23 | 密炼机GE250 | 87.7 |
| 4 | 捏炼机110L | 15.3 | 24 | 密炼机GN255 | 101.2 |
| 5 | 捏炼机150L | 20.9 | 25 | 密炼机GK270N | 101.2 |
| 6 | 捏炼机200L | 27.8 | 26 | 密炼机F270L | 96.7 |
| 7 | 密炼机GE20 | 7.2 | 27 | 密炼机F270E | 63 |
| 8 | 密炼机GE45 | 16.2 | 28 | 密炼机GN300 | 112.5 |
| 9 | 密炼机F50L | 18 | 29 | 密炼机F320E | 81 |
| 10 | 密炼机GN60 | 22.7 | 30 | 密炼机GE320 | 112.5 |
| 11 | 密炼机F80L | 29.2 | 31 | 密炼机F370L | 164.2 |
| 12 | 密炼机F90E | 22.5 | 32 | 密炼机GK400N | 166.5 |
| 13 | 密炼机GK90E | 30.6 | 33 | 密炼机GE420 | 168.7 |
| 14 | 密炼机F110L | 42.7 | 34 | 密炼机GN430 | 174.15 |
| 15 | 密炼机GN110 | 40 | 35 | 密炼机F580E | 148.5 |
| 16 | 密炼机F135E | 33.7 | 36 | 密炼机GE580 | 234 |
| 17 | 密炼机GE135 | 49.5 | 37 | 密炼机GE590T（与GE320配套使用） | 112.5 |
| 18 | 密炼机GN160 | 59.4 | 38 | 密炼机F650L | 247.5 |
| 19 | 密炼机F160L | 60.7 | 39 | 密炼机GN650 | 263.2 |
| 20 | 密炼机F160E | 40.5 |  |  |  |

备注：有效时间按照300天/年计算。